
Замена платы тормоза ПТ-1 на блок тормоза ПТ-5 на лифтах с ШУЛМ-К1_ ШУЛМ-К2_ ШУЛМ-К4_версия_2

Данная замена распространяется только на лифты со шкафами ШУЛМ-К1, ШУЛМ-К2, ШУЛМ-К4 с лебедками главного привода с режимом форсировки тормоза и катушками тормоза, имеющими следующие параметры:

- выходное напряжение форсировки 195+-5% В (DC);

- ток форсировки, не более 8А;

- выходное напряжение удержания 25 - 180В (регулируется на ПТ-5) (DC);

- ток удержания, не более 4А;

- сопротивление нагрузки, не менее 24 Ом;

- время форсировки 1 - 1,5 с.


Замену ПТ-1 на ПТ-5 производить по таблице 1. Если ток удержания катушки тормоза больше номинального тока автомата QF5 В шкафу ШУЛМ, то заменить QF5 на величину тока удержания катушки тормоза.                                                           Таблица 1

	Цепи шкафа ШУЛМ-К1, или К2, или К4
	Контакты платы ПТ-1
	Контакты платы ПТ-5

	L12A
	ХР4:1
	ХР2(~)

	L22A
	ХР4:2
	Цепь не используется

	L32A
	ХР4:3
	Цепь не используется

	N220
	ХР4:4
	ХР2(N)

	L12A
	ХР1:1
	Цепь не используется

	L22A
	ХР1:2
	Цепь не используется

	L32A
	ХР1:3
	Цепь не используется

	132
	ХР3:1
	Цепь не используется

	N24
	ХР3:2
	Цепь не используется

	101
	ХР3:3
	Цепь не используется

	L231A
	ХР2:1
	ХР1(-)

	L232
	ХР2:2
	ХР1(+)

	N220
	ХР2:3
	Цепь не используется








