
Замена платы тормоза ПТ-1 на плату тормоза ПТ-2 на лифтах с ШУЛМ-К1_ШУЛМ-К2_ШУЛМ-К4_версия_2

Данная замена распространяется только на лифты со шкафами ШУЛМ-К1, ШУЛМ-К2, ШУЛМ-К4 с лебедками главного привода не имеющими режима форсировки тормоза и катушками тормоза, имеющими следующие параметры:

- выходное напряжение 195+-5% В (DC);

- номинальный ток, не более 4А;
- сопротивление нагрузки, не менее 50 Ом.

Замену ПТ-1 на ПТ-2 производить по таблице 1. Если номинальный ток катушки тормоза больше номинального тока автомата QF5 В шкафу ШУЛМ, то заменить QF5 на величину номинального тока катушки тормоза. 



Таблица 1

	Цепи шкафа ШУЛМ-К1, или К2, или К4
	Контакты платы ПТ-1
	Контакты платы ПТ-2

	L12A
	ХР4:1
	ХР1:1

	L22A
	ХР4:2
	Цепь не используется

	L32A
	ХР4:3
	Цепь не используется

	N220
	ХР4:4
	ХР2:3

	L12A
	ХР1:1
	Цепь не используется

	L22A
	ХР1:2
	Цепь не используется

	L32A
	ХР1:3
	Цепь не используется

	132
	ХР3:1
	Цепь не используется

	N24
	ХР3:2
	Цепь не используется

	101
	ХР3:3
	Цепь не используется

	L231A
	ХР2:1
	ХР2:1

	L232
	ХР2:2
	ХР2:2

	N220
	ХР2:3
	Цепь не используется








